**答题前提示 请认真阅读**

**将答案填写在答题卡内，按时完成作业，按时提交作业**

**提交作业发送邮箱：**[**845503532@qq.com**](mailto:845503532@qq.com)

**无法提交微信中联系线切割邹老师**

**文件名保存姓名学号**

**我已认真阅读答题前提示（是）**

1. 是
2. 否

**答题卡**将答案填写在答题卡内

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **题号** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **选项** | **A** | **B** | **A** | **A** | **A** | **A** | **B** | **B** | **A** | **A** |

1、在制造工程师中，哪个快捷键是重画？

A、F4 B、F5 C、F8

2、数控车画图中，内尖角需要过渡的半径是？

A、R 0.5

B、≥R1.5

3、数控车机床上写的HTC2050n中的20表示什么？

A、机床三爪卡盘装夹工件的最大回转直径是200mm

B、机床三爪卡盘装夹工件的最大走刀长度是200mm

4、在数控车和数控铣实习中，机床出现突发情况，应立即按下急停按钮后，通知实习老师对么？

A、对。

B、不对。

5、数控铣床上VMC850中850表示什么意思？

A、工作台X轴最大行程是850mm

B、工作台Y轴最大行程是850mm

6、特种加工的是非接触加工，加工过程中不产生强烈的塑形变型和弹性变形对么？

1. 对 B、不对

7、电火花线切割可以加工陶瓷么？

1. 可以 B、不可以

8、在电火花线切割机床中，高速往复走丝电火花线切割机床比低速单向走丝电火花线切割机床加工工件的精度高。

A、对 B、 错

9、激光机床面板上的红色按钮是 。

A．手动出光

B. 急停按钮

10、激光加工中出现不良状态，应及时按下机床面板上的关机键对么？

A、对 B、 错